Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2016 г. N 41368

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2015 г. N 387

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ

В соответствии с пунктом 20 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1102; 2011, N 37, ст. 5268; 2013, N 20, ст. 2504, N 48, ст. 6276; 2014, N 24, ст. 3101; 2015, N 19, ст. 2822), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые минимальные [требования](#P27) к оборудованию автовокзалов и автостанций.

2. Признать приказ Минтранса России от 1 ноября 2010 г. N 234 "Об утверждении требований к оборудованию автовокзалов" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2010 г., регистрационный N 19512) утратившим силу.

Министр

М.Ю.СОКОЛОВ

Утверждены

приказом Минтранса России

от 29 декабря 2015 г. N 387

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ

1. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций разработаны в соответствии с пунктом 20 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112.

2. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций (далее - Требования) обязательны для выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими автовокзалами и (или) автостанциями на праве собственности или ином законном основании (далее - владельцы автовокзалов и автостанций).

3. В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автовокзала размещаются:

1) билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов [<\*>](#P48);

2) зал ожидания;

3) комната матери и ребенка;

4) туалет;

5) камера хранения вещей или места для хранения вещей <[\*>](#P48);

6) пункт общественного питания;

7) здравпункт [<\*>](#P48);

8) комната отдыха водителей с местами для сидения [<\*>](#P48).

4. В целях оказания услуг пассажирам и водителям на территории автостанции размещаются:

1) билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов [<\*>](#P48);

2) зал ожидания [<\*>](#P48);

3) туалет;

4) здравпункт [<\*>](#P48);

5) комната отдыха водителей с местами для сидения [<\*>](#P48).

--------------------------------

<\*> Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

5. Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров принимается равным среднесуточному количеству отправленных пассажиров в предыдущем календарном году, определенному на основании учетных данных автовокзала, автостанции об отправленных пассажирах, а в случае, если автовокзал, автостанция введены в эксплуатацию в текущем календарном году - среднесуточному количеству отправляемых пассажиров, указанному в проектной документации.

6. В здании и (или) на территории автовокзала, автостанции помимо объектов, указанных в [пунктах 3](#P32), [4](#P41) настоящих Требований, допускается размещение иных объектов при условии выполнения требований, предусмотренных [приложением](#P72) к настоящим Требованиям.

7. На территории автовокзала, автостанции размещаются:

1) перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы;

2) перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов;

3) площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобусов (для автовокзалов, на территории которых расположены остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в международном сообщении).

8. Перроны (площадки) для посадки пассажиров в автобусы, перроны (площадки) для высадки пассажиров из автобусов и посты для уборки и осмотра автобусов должны иметь асфальтобетонное или бетонное покрытие.

9. Допускается объединение перронов (площадок) для посадки пассажиров в автобусы с перронами (площадками) для высадки пассажиров из автобусов.

10. Количество перронов (площадок) для посадки пассажиров в автобусы должно обеспечивать возможность стоянки автобусов во время посадки пассажиров для автобусов особо малого, малого и среднего классов не менее 10 минут, для автобусов большого и особо большого классов не менее 15 минут.

11. На территории автовокзала и автостанции размещаются технические средства организации дорожного движения для транспортных средств и пассажиров.

12. Перроны (площадки) для посадки и высадки пассажиров, а также залы ожидания должны оборудоваться системами громкой связи и информационными табло.

13. На территории автовокзала и автостанции должны обеспечиваться условия доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом (городским наземным электрическим транспортом) и иных услуг наравне с другими пассажирами.

Приложение

к Минимальным требованиям

к оборудованию автовокзалов

и автостанций

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров, чел. |
| до 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 2000 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4001 - 6000 | 6001 - 8000 | 8001 - 10000 | 10001 - 15000 | 15001 - 20000 | 20001 - 25000 | свыше 25000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Билетная(ые) касса(ы) или билетная(ые) касса(ы) и автомат(ы) для продажи билетов, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Количество мест для сидения в зале ожидания, ед. | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 3 | Количество мест хранения вещей, в том числе в камере хранения, ед. | - | - | - | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 4 | Здравпункт | - | - | не менее одного |
| 5 | Количество индивидуальных детских спальных мест в комнате матери и ребенка, ед. | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 6 | Количество, отдельных туалетных кабин с санитарными приборами, ед. | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 7 | Количество мест для приема пищи в пункте общественного питания, ед. | - | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 44 | 52 | 64 | 72 | 84 |
| 8 | Количество мест для сидения в комнате отдыха водителей, ед. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

Примечания:

1. Площадь помещения, в котором размещается билетная касса, устанавливается из расчета не менее 4,5 м2 на одно рабочее место кассира.

2. Площадь комнаты матери и ребенка устанавливается из расчета не менее 1,5 м2 на одно индивидуальное детское спальное место.